附件 采购需求

1. **项目概述**

原有迈瑞M6超声机升级，增加心脏探头。主要用于评估心脏结构，如心脏大小、心机的薄厚及心脏射血能力、瓣膜开闭等功能是否正常。有助于诊断各种先天性性脏病、心脏瓣膜病、心肌病、心包积液、心力衰竭、心肌梗死等疾病，可动态观察心脏搏动及血液流动。

1. **技术、服务、商务要求**
2. **技术参数要求**
3. **心脏探头**

型号：P4-2s

应用领域: 成人心脏, TCD, 成人腹部

带宽: 1.9- 4MHz

基波频率：2.0/2.5/3.0

谐波频率：H3.2/H3.6MHz

阵元数: 64

扫描角度(最大): 90°

深度:3-32cm

物理尺寸: 25.2mm×20.6mm

声透镜: 23.4mm×15.2mm

穿刺架:多角度, 可消毒

1. **配置清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **配置名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 心脏探头 | 1 | 把 |  |
| 2 | 软件升级包 | 2 | 项 |  |
| 3 | CW组件 | 1 | 项 |  |

（一）服务时间及服务地点

1.交货时间：国产设备自合同签订后30天内。

2.服务地点：采购人指定地点。

**（二）付款方式**

合同签订后支付至合同价70%，待全部货物到货、安装、调试、培训且经甲方验收合格六个月后，支付合同价25%，剩余合同总金额的5%，作为质量保证金，质保期满1年后退还，具体支付条件以合同为准。