**采购需求**

**一、需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **型号** | **数量** |
| 1 | DigitalDiagnost Release 3主机 | AWS-TX (CAN/FOL) | 2套 |

**二、详细技术要求：**

1. 服务商提供的DR主机必须为原厂全新主机，并提供此主机相关的材料，证 其为全新原装主机。主机技术参数要求如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 类别 | 注释 |
| CPU主频 | >=3.1Ghz |  |
| 内存 | 8GB(2\*4096MB) RAM |  |
| 硬盘 | 500GB |  |
| 主板插槽 | 2个PCI, 2个 PCIe |  |
| USB接口 | 6个 | 2个前置接口 |
| 网卡 | LAN0 10/100/1000 Mbits(RJ45) (用于无限探测器通讯) |  |
| LAN1 10/100/1000 Mbits(RJ45) (用于医院网络) |  |
| 光驱 | DVD |  |
| 视频接口 | DVI-I, DVD-D, DVI-VGA |  |
| 声卡 | 线性输出 |  |
| 电源 | 100-240Vac  |  |
| 键盘鼠标 | USB |  |
| 外观结构 | 塔式 |  |

2**.**以安装调试完成，经验收合格后计算质保期3个月

**三、服务要求**

 供应商提供的维修服务须满足医院职能部门管理需求。

**四、付款方式：**

 合同签订后，经加以双方验收合格并收到发票后90天内一次性支付，具体支付条件以合同签订为准。